Bonjour

	En utilisant, les projets de gammes présentés lors de la réunion du 6 mars, la capacité maxi de l'installation est évaluée à 10000 T/an, répartie à 50% en R300 et 50% en R240+CAA228.

	Pour évaluer le complément d'activité en PER718, les hypothèses suivantes sont retenues :
Production TA6V = 5000 T/an, répartie à 50% en R300 et 50% en R240+CAA228.
Ouverture presse 5 jours/semaine, en 3 postes, 220 jours/an, taux d'utilisation 70%
Charge PER718 estimée à partir de la gamme du R250, gamme FO1730

A partir de ces données, la production annuelle de PER718 serait de 2354 T.

Attention : Ce volume de PER718, génère une charge de 3285 UO/an en tronçonnage orbital.
 
Salutations

Yvon Le COLLEN
Méthodes FORGE
AUBERT & DUVAL, Les Ancizes
Tél : 04 73 67 35 97 (interne 3597)
  ou  06 74 52 82 36 (interne 74004)
Fax: 04 73 67 32 03
yvon.lecollen@aubertduval.fr